12. 硫酸酯化纤维素纳米纤维（磺酸基CNF）
Sulfated Cellulose Nanofibrils
产品介绍
将CNF高长径比网络与硫酸酯阴离子表面结合，可用于水相分散、流变、功能膜和界面复合研究。 赛路生物 CelluBio 可面向科研及企业研发提供材料选型与小试参考。
产品基本信息
	项目
	信息

	产品名称
	硫酸酯化纤维素纳米纤维（磺酸基CNF）

	英文名称
	Sulfated Cellulose Nanofibrils

	缩写
	S-CNF

	表面基团
	–OH、–OSO₃H / –OSO₃⁻

	产品形态
	水分散液 / 凝胶

	原料来源
	植物源纤维素

	表面电性
	阴离子型


产品技术参数
	参数
	建议填写

	外观
	按具体型号/批次填写

	固含量
	按具体型号/COA填写

	直径
	按TEM/AFM实测范围填写

	长度
	μm

	结晶度
	≥70%

	基团含量
	按具体官能团及检测方法填写

	pH
	按水分散液实测填写

	分散介质
	去离子水或具体供应介质


推荐应用领域
功能膜；水凝胶；涂层；流变调节；复合材料；界面研究
应用方法（小试卡参考）
推荐添加量
建议从 0.1–1 wt% 开始筛选。
加入方法

先在水相中均匀分散，再逐步加入聚合物、涂层或凝胶体系。
分散方法
机械搅拌为主，高黏体系可采用高速剪切。
使用注意
硫酸酯基赋予材料阴离子特征，应关注盐浓度、pH及阳离子组分引起的絮凝风险。
小试建议
建议比较添加量对黏度、网络结构、成膜和稳定性的影响。
包装与运输
支持克级小样、公斤级试样及吨级以上批量供货，满足科研测试、中试验证及工业化应用等不同阶段的采购需求。
小样采用密封包装，国内优先采用顺丰发货；公斤级及以上产品根据产品形态和采购数量采用桶装、大桶或吨桶包装，并匹配适宜的物流运输方式。
从小样测试到批量采购，灵活供应。
FAQ
【科研常搜】Q：CNF 和另一类纳米纤维素在结构与应用上有什么区别？
A：CNF的形貌、长径比和网络形成能力与其他纳米纤维素不同，选型应结合尺寸、表面基团、分散介质和目标性能。
【科研常搜】Q：CNF 为什么容易团聚？应该怎样分散？
A：纳米纤维素比表面积高、表面作用强，局部浓度过高或离子环境变化时容易团聚。建议预稀释、缓慢加入，并按体系选择搅拌、剪切或适度超声。
【应用客户常搜】Q：CNF 用于复合材料增强时添加量越高越好吗？
A：不是。过量可能导致团聚、黏度过高和界面缺陷。建议采用空白、低、中、高梯度先寻找有效区间。
【应用客户常搜】Q：第一次购买 CNF 应重点确认哪些参数？
A：建议确认产品形态、固含、尺寸、表面基团及含量、pH/分散介质、表面电性和对应COA，并结合目标体系确认推荐小试方法。
相关技术资料
产品技术数据表（TDS）
产品检测报告（COA）
产品表征资料
产品应用指南
小试参考方案
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